**High Power MOS FET Schalter**

Antriebsmodul PWM Regler DC 5 V-36 V

* Versorgungsapannung: DC 5V-6V
* MOS FET Trigger Switch, Logik IC
* Output Capacity: DC 5-36V/15A/400W
* Doppel MOS Parallelschaltung Aktives Ausgangssignal
* PWM frequenz 0-20 KHz
* Betriebstemperatur: -40~85 Celsius
* Größe: 3,4\*1,7\*1,2 cm
* Triggersignal Quelle: digital high/low level (DC 3,3-20 V), kann mit MCU IO-port, PLC schnittstelle, DC power etc.
* Anwendungen: motor, lampe, led-lampe streifen, micro wasserpumpe usw
* 

