# Roulette-Shield

## Bestückungsliste

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Bezeichnung** | **Bauteil** | **Typ** | **Anzahl** |
| **1** | R1…R12 | Widerstand 300Ω | Metallschichtwiderstand | 12 |
| **2** | R13 | Widerstand 10kΩ | Metallschichtwiderstand | 1 |
| **3** | LED1…LED12 | LED blau | 3mm | 12 |
| **4** | S1 | Taster | - | 1 |
| **5** | K1, K3 | Stiftleiste 1-Reihig, 8 Pins | - | 2 |
| **6** | K2 | Stiftleiste 1-Reihig, 10 Pins | - | 1 |
| **7** | K4 | Stiftleiste 1-Reihig, 6 Pins | - | 1 |